# Fordulatszám-beállítás/tartós fordulatszám-beállítás

## Fordulatszám-beállítás

A két gombbal (3) a szükséges fordulatszámot üzem közben is ki lehet jelölni, lásd a következő táblázatot. A szükséges fordulatszám a megmunkálásra kerülő anyag tulajdonságaitól és a munka egyéb feltételeitől függ, ezt a legjobb gyakorlati próbával megállapítani.

## Tartós fordulatszám-beállítás

A két gombbal (3) beállíthatja a standard sebességet. A beállítások menü eléréséhez tartsa lenyomva a ⊖-gombot legalább 5 másodpercig. Tartsa továbbra is lenyomva a ⊖-gombot és nyomja meg egyidejűleg a ⊕-gombot legalább 5 másodpercig. A korábban elmentett beállítást a fehéren villogó LED-ek száma jelzi. Most beállíthat egy alapértelmezett sebességet a következő táblázatban látható módon. A beállítás mentéséhez nyomja meg a ⊕-gombot és a ⊖-gombot egyszerre legalább 5 másodpercig, amíg a LED-ek nem villognak tovább.

LED-ek | [perc–1]
--- | ---
1 x fehér fény | 3000
2 x fehér fény | 4250
3 x fehér fény | 5500
4 x fehér fény | 6750
5 x fehér fény | 8000

A kiválasztott standard sebesség kikapcsolásához válassza ki a középső LED-et a beállítások menüben, és mentse el a beállítást a leírtak szerint.