# Informazioni su rumorosità e vibrazioni

|  | GSS 12V-32 | GEX 12V-32 | GEX 12V-77
--- | --- | --- | --- | ---
Valori di emissione acustica rilevati conformemente a EN 62841-2-4. Il livello di rumorosità ponderato A dell’elettroutensile è tipicamente di
Livello di pressione acustica Livello di potenza sonora Grado d’incertezza K Indossare protezioni acustiche! | dB(A) dB(A) dB | 60 68 3 | 59 67 3 | 56 64 3
Valori di oscillazione ah (vibrazioni continue), pF (vibrazioni ripetute da colpo) e grado d’incertezza K rilevati conformemente a EN 62841-2-4: Per riflettere le normali condizioni di lavoro dell’elettroutensile, le condizioni operative si discostano dal metodo standard in quanto segue:
ah (misurato con forza di pressatura di 10 N) ah (misurato con forza di pressatura di 15 N) K Misurato con dimensione della grana pF (misurazione con forza di pressatura di 10 N) K pF (misurazione con forza di pressatura di 15 N) K | m/s2 m/s2 m/s2 m/s2 m/s2 m/s2 m/s2 | 3,0 4,4 1,5 2500 44 3,0 47 2,0 | 2,4 3,6 1,5 2500 45 9,0 50 12,0 | 1,7 1,8 1,5 3000 44 22,0 39 3,0

Il livello di vibrazione ed il valore di emissione acustica indicati nelle presenti istruzioni sono stati rilevati conformemente ad una procedura di misurazione unificata e sono utilizzabili per confrontare gli elettroutensili. Le stesse procedure sono idonee anche per una valutazione temporanea del livello di vibrazione e dell’emissione acustica.

Il livello di vibrazione ed il valore di emissione acustica sono riferiti agli impieghi principali dell’elettroutensile; qualora, tuttavia, l’elettroutensile venisse utilizzato per altre applicazioni, oppure con accessori differenti o in caso di insufficiente manutenzione, il livello di vibrazione ed il valore di emissione acustica potrebbero variare. Ciò potrebbe aumentare sensibilmente l’emissione di vibrazioni e l’emissione acustica sull’intero periodo di funzionamento.

Per valutare con precisione i valori di vibrazione e di emissione acustica, andranno considerati anche i periodi nei quali l’utensile sia spento, oppure acceso, ma non utilizzato. Ciò potrebbe ridurre sensibilmente l’emissione di vibrazioni e l’emissione acustica sull’intero periodo di funzionamento.

Adottare misure di sicurezza supplementari per proteggere l’operatore dall’effetto delle vibrazioni: ad esempio, sottoponendo a manutenzione l’elettroutensile e gli utensili accessori, mantenendo calde le mani e organizzando i vari processi di lavoro.