# Технически данни

Вибрационна шлифовъчна машина |  | GSS 12V-32 |  |
--- | --- | --- | --- | ---
Ексцентрикова шлифоваща машина |  |  | GEX 12V-32 | GEX 12V-77
Каталожен номер |  | ‎3 601 JL1 0..‎ | ‎3 601 JL2 0..‎ | ‎3 601 JL2 1..‎
Номинално напрежение | V | 12 | 12 | 12
Предварителен избор на скоростта на въртене |  | ● | ● | ●
Таймер |  | ● | ● | ●
Скорост на въртене на празен ход n0A) | min–1 | 3000–8000 | 3000–8000 | 3000–8000
Честота на вибрациите на празен ходA) | min–1 | 6000–16000 | 6000–16000 | 6000–16000
Диаметър на вибрационния кръг | mm | 3 | 5 | 2,5
Диаметър на шлифоващия диск | mm | 32 | 32 | 77
ТеглоB) | kg | 0,43 | 0,43 | 0,52
препоръчителна температура на околната среда при зареждане | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35
разрешена температура на околната среда при работаC) и при съхранение | °C | –15 ... +50 | –15 ... +50 | –15 ... +50
препоръчителни акумулаторни батерии |  | GBA 12V... | GBA 12V... | GBA 12V...
препоръчителни зарядни устройства |  | ‎‎GAL12V…‎ ‎GAL 12V…‎ ‎GAX 18…‎‎ | ‎‎GAL12V…‎ ‎GAL 12V…‎ ‎GAX 18…‎‎ | ‎‎GAL12V…‎ ‎GAL 12V…‎ ‎GAX 18…‎‎

A)

  Измерено при 20−25 °C с акумулаторна батерия GBA 12V 3.0Ah

B)

  Без акумулаторна батерия (теглото на акумулаторната батерия ще откриете на адрес www.bosch-professional.com)

C)

  ограничена производителност при температури под < 0 °C

Стойностите могат да варират според продукта и да зависят от условията на употреба и на околната среда. Допълнителна информация на www.bosch-professional.com/wac.