# Tehnilised andmed

Vibrolihvmasin |  | GSS 12V-32 |  |
--- | --- | --- | --- | ---
Ekstsentriklihvija |  |  | GEX 12V-32 | GEX 12V-77
Tootenumber |  | ‎3 601 JL1 0..‎ | ‎3 601 JL2 0..‎ | ‎3 601 JL2 1..‎
Nimipinge | V | 12 | 12 | 12
Pöörlemiskiiruse eelvalik |  | ● | ● | ●
Taimer |  | ● | ● | ●
Tühikäigu-pöörlemiskiirus n0A) | min‒1 | 3000–8000 | 3000–8000 | 3000–8000
Võnkesagedus tühikäigulA) | min‒1 | 6000–16000 | 6000–16000 | 6000–16000
Võnkeringi läbimõõt | mm | 3 | 5 | 2,5
Lihvtaldriku läbimõõt | mm | 32 | 32 | 77
KaalB) | kg | 0,43 | 0,43 | 0,52
Soovitatav keskkonnatemperatuur laadimisel | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35
Lubatud keskkonnatemperatuur töötamisel C) ja hoiustamisel | °C | -15 ... +50 | -15 ... +50 | -15 ... +50
Soovitatavad akud |  | GBA 12V... | GBA 12V... | GBA 12V...
Soovitatavad laadimisseadmed |  | ‎‎GAL12V…‎ ‎GAL 12V…‎ ‎GAX 18…‎‎ | ‎‎GAL12V…‎ ‎GAL 12V…‎ ‎GAX 18…‎‎ | ‎‎GAL12V…‎ ‎GAL 12V…‎ ‎GAX 18…‎‎

A)

  Mõõdetud 20−25 °C juures akuga GBA 12V 3.0Ah

B)

  Ilma akuta (aku kaalu kohta vt www.bosch-professional.com)

C)

  piiratud jõudlus temperatuuridel < 0 °C

Väärtused võivad olenevalt tootest varieeruda ja oleneda kasutus- ning keskkonnatingimustest.Täiendav teave veebisaidil www.bosch-professional.com/wac.