# Indikácia stavu nabitia akumulátora

5 LED kontroliek LED indikácie ukazuje stav nabitia akumulátora. LED indikácia svieti len 5 sekúnd po zapnutí.

LED | Kapacita
--- | ---
Trvalé svietenie 5× zelená | 80–100 %
Trvalé svietenie 4× zelená | 60–80 %
Trvalé svietenie 3× zelená | 40–60 %
Trvalé svietenie 2× zelená | 20–40 %
Trvalé svietenie 1× žltá | 1–20 %
Trvalé svietenie 1× červená | 0–1 %

## Tepelne závislá poistka proti preťaženiu

Pri používaní v súlade s určením nemôže dôjsť k preťaženiu elektrického náradia. Pri príliš intenzívnom zaťažovaní alebo nedodržaní prípustného teplotného rozsahu akumulátora sa znížia otáčky alebo sa elektrické náradie vypne. Pri znížených otáčkach bude elektrické náradie fungovať s plným počtom otáčok až po dosiahnutí prípustnej teploty akumulátora alebo pri znížení zaťaženia. Pri automatickom vypnutí elektrické náradie vypnite, nechajte ochladnúť akumulátor a elektrické náradie opäť zapnite.