# Műszaki adatok

Rezgőcsiszoló |  | GSS 12V-32 |  |
--- | --- | --- | --- | ---
Excenteres csiszológép |  |  | GEX 12V-32 | GEX 12V-77
Rendelési szám |  | ‎3 601 JL1 0..‎ | ‎3 601 JL2 0..‎ | ‎3 601 JL2 1..‎
Névleges feszültség | V | 12 | 12 | 12
A fordulatszám előválasztása |  | ● | ● | ●
Időzítő |  | ● | ● | ●
Üresjárati fordulatszám, n0A) | perc-1 | 3000–8000 | 3000–8000 | 3000–8000
Üresjárati rezgésszámA) | perc-1 | 6000–16000 | 6000–16000 | 6000–16000
Bolygóátmérő | mm | 3 | 5 | 2,5
Csiszolótányér-átmérő | mm | 32 | 32 | 77
SúlyB) | kg | 0,43 | 0,43 | 0,52
Javasolt környezeti hőmérséklet a töltés során | °C | 0...+35 | 0...+35 | 0...+35
Megengedett környezeti hőmérséklet az üzemelés C) és a tárolás során | °C | –15...+50 | –15...+50 | –15...+50
Javasolt akkumulátorok |  | GBA 12V... | GBA 12V... | GBA 12V...
Javasolt töltőkészülékek |  | ‎‎GAL12V…‎ ‎GAL 12V…‎ ‎GAX 18…‎‎ | ‎‎GAL12V…‎ ‎GAL 12V…‎ ‎GAX 18…‎‎ | ‎‎GAL12V…‎ ‎GAL 12V…‎ ‎GAX 18…‎‎

A)

  20−25 °C hőmérsékleten a GBA 12V 3.0Ah akkumulátorral mérve

B)

  Akkumulátor nélkül (az akkumulátor súlya a www.bosch-professional.com oldalon található.)

C)

  < 0 °C hőmérsékletek mellett korlátozott teljesítmény

Az értékek termékenként változhatnak és függnek az alkalmazási, valamint környezeti feltételektől is. További információk a www.bosch-professional.com/wac címen találhatók.