# Пайдалануға ендіру

## Қосу/өшіру

Электр құралын қолданысқа енгізу үшін ажыратқышты (1) басыңыз.

GEX 12V-77: басылған ажыратқышты (1) бекіту үшін бекіткішті (8) басыңыз.

Электр құралын өшіру үшін ажыратқышты (1) жіберіңіз немесе ол бұғатталған болса (GEX 12V-77 құралы үшін), ажыратқышты (1) қысқаша басып, содан кейін жіберіңіз.

## Жарық диодты индикаторлар

Келесі кестеде ықтимал жарық диодтары (4) сипатталған.

Түсі | Күйі | Мағынасы/себебі | Шешімі
--- | --- | --- | ---
ақ | Үздіксіз жарық (1 x ... 5 x) | Айналу жиілігін алдын ала таңдау | қараңыз Айналу жиілігін реттеу/тұрақты айналу жиілігін реттеу
жасыл | Үздіксіз жарық (2 x ... 5 x) | Аккумулятор зарядталған | қараңыз Аккумулятор заряды деңгейінің индикаторы
сары | Үздіксіз жарық (1 x) | Аккумулятор заряды таусылған дерлік қараңыз Аккумулятор заряды деңгейінің индикаторы | Аккумуляторды дереу алмастыру немесе зарядтау
Жыпылықтағыш жарық (5 x) | Шектік температураға жетті (қозғалтқыш, электроника, аккумулятор) | Электр құралын бос жүріс күйінде жұмыс істетіп суыту
қызыл | Үздіксіз жарық (1 x) | Аккумулятор заряды таусылған қараңыз Аккумулятор заряды деңгейінің индикаторы | Аккумуляторды алмастыру немесе зарядтау
Жыпылықтағыш жарық (5 x) | Электр құралы қызып кетті және өшіп қалады | Электр құралын суытып, қайта қосу
Электр құралы бітелген және өшіп қалады | Кептелісті жойып, электр құралын қайта қосу
Шпиндель бекіткіші іске қосулы және электр құралы өшіп қалады | Шпиндель бекіткішін ажыратып, электр құралын қайта қосу