# ضبط عدد اللفات/الضبط الدائم لعدد اللفات

## ضبط عدد اللفات

يمكنك بواسطة زري الاختيار (3) ضبط عدد اللفات اللازم مسبقًا وحتى أثناء التشغيل، انظر الجدول التالي. يرتبط عدد اللفات الضروري بقطعة الشغل وظروف العمل ويمكن تقديره من خلال التجربة العملية.

## ضبط عدد اللفات الدائم

يمكنك بواسطة الزرين (3) ضبط سرعة قياسية. لاستدعاء قائمة الضبط احتفظ بالزر ⊖ مضغوطًا لمدة 5 ثوان على الأقل. استمر في الاحتفاظ بالزر ⊖ مضغوطًا، واضغط في الوقت نفسه الزر ⊕ أيضًا لمدة لا تقل عن 5 ثوان. يشار إلى وضع الضبط المحفوظ مسبقًا من خلال عدد مصابيح LED البيضاء الومّاضة. يمكنك الآن ضبط سرعة قياسية كما هو موضّح في الجدول التالي. لحفظ وضع الضبط، اضغط على الزر ⊕ والزر ⊖ في الوقت نفسه لمدة لا تقل عن 5 ثوانٍ، إلى أن يتوقف وميض مصابيح LED.

مصابيح الدايود | [لفة/دقيقة]
--- | ---
ضوء 1 x أبيض | 3000
ضوء 2 x أبيض | 4250
ضوء 3 x أبيض | 5500
ضوء 4 x أبيض | 6750
ضوء 5 x أبيض | 8000

لإلغاء تفعيل السرعة القياسية المختارة، اختر مصباح LED الأوسط في قائمة أوضاع الضبط، واحفظ وضع الضبط كما هو موصوف.