# Индикатор за акумулаторната батерия

5-те светодиода на светодиодния индикатор показват състоянието на зареждане на акумулаторната батерия. Светодиодният индикатор светва 5 s след включването.

Светодиод | Капацитет
--- | ---
Непрекъснато светене 5 × зелено | 80–100 %
Непрекъснато светене 4 × зелено | 60–80 %
Непрекъснато светене 3 × зелено | 40–60 %
Непрекъснато светене 2 × зелено | 20–40 %
Непрекъснато светене 1 × жълто | 1–20 %
Непрекъснато светене 1 × червено | 0–1 %

## Температурна защита срещу претоварване

При ползване съобразно предназначението и инструкциите в това ръководство електроинструментът не може да бъде претоварен. При твърде силно натоварване или надхвърляне на допустимата работна температура на акумулаторната батерия скоростта на въртене се ограничава и електроинструментът се изключва. След ограничаване на скоростта на въртене електроинструментът започва да работи с пълна скорост на въртене едва след като акумулаторната батерия достигне допустимата работна температура или бъде намалено натоварването. При автоматично изключване изключете пусковия прекъсвач, изчакайте акумулаторната батерия да се охлади и след това отново включете електроинструмента.