# Індикатор зарядженості акумуляторної батареї

5 світлодіодів на світлодіодному індикаторі показують ступінь заряду акумулятора. Світлодіодний індикатор світиться на 5 с після включення.

Світлодіод | Ємність
--- | ---
Свічення 5-и зелених | 80–100 %
Свічення 4-х зелених | 60–80 %
Свічення 3‑х зелених | 40–60 %
Свічення 2-х зелених | 20–40 %
Постійне світіння 1-го жовтого | 1–20 %
Постійне світіння 1-го червоного | 0–1 %

## Термічний захист від перевантаження

При використанні електроінструменту за призначенням його перевантаження не можливе. При великому навантаженні, або перевищенні температурою акумулятора допустимих меж, частота обертів зменшується або електроінструмент вимикається. Якщо частота обертів зменшилася, електроінструмент знову почне працювати з повною частотою обертів лише тоді, коли температура акумулятора досягне допустимого значення, або буде знижене навантаження. Якщо електроінструмент автоматично вимкнувся, вимкніть електроінструмент, почекайте, поки охолодиться акумулятор, після чого знову увімкніть.