# GEX 12V-77: Thay dĩa chà (xem Hình E-F)

- Trước khi tiến hành bất cứ công việc gì với máy (ví dụ: bảo dưỡng, thay dụng cụ v.v..) tháo pin ra khỏi dụng cụ điện. Có nguy cơ gây thương tích khi vô tình làm kích hoạt công tắc bật/tắt.

Hướng dẫn: Bạn hãy thay ngay dĩa chà bị hỏng (2).

Kéo giấy nhám ra.

Tháo dỡ: Giữ chặt mặt chìa vặn (11) ở dụng cụ điện bằng chìa vặn hình đĩa (10) và xoay dĩa chà (2) ngược chiều kim đồng hồ để tháo (xem Hình E).

Làm sạch tất cả bộ phận sắp được lắp vào.

Lắp ráp: Giữ chặt mặt chìa vặn (11) ở dụng cụ điện bằng chìa vặn hình đĩa (10). Xoay dĩa chà mới (2) theo chiều kim đồng hồ (xem hình F).

Hướng dẫn: Khi lắp dĩa chà hãy đảm bảo rằng răng của khóa dừng bắt chặt vào lỗ của dĩa chà.