# Ajuste del número de revoluciones/ajuste permanente del número de revoluciones

## Ajuste del número de revoluciones

Con las dos teclas (3) puede preseleccionar el número de revoluciones necesario también durante el servicio (ver la siguiente tabla). El número de revoluciones necesario depende del material y las condiciones de trabajo, y se puede determinar por medio de un ensayo práctico.

## Ajuste permanente del número de revoluciones

Con las dos teclas (3) puede ajustar una velocidad estándar. Para acceder al menú de configuración, mantenga pulsada la tecla ⊖ durante al menos 5 segundos. Mantenga pulsada la tecla ⊖ y pulse al mismo tiempo la tecla ⊕ también durante al menos 5 segundos. El ajuste guardado anteriormente se indica mediante el número de LEDs que parpadean en blanco. Ahora puede ajustar una velocidad estándar como se muestra en la siguiente tabla. Para guardar el ajuste, pulse simultáneamente la tecla ⊕ y la tecla ⊖ durante al menos 5 segundos, hasta que los LEDs dejen de parpadear.

LEDs | [min-1]
--- | ---
Luz 1 x blanco | 3000
Luz 2 x blanco | 4250
Luz 3 x blanco | 5500
Luz 4 x blanco | 6750
Luz 5 x blanco | 8000

Para desactivar una velocidad estándar seleccionada, seleccione el LED central en el menú de configuración y guarde el ajuste como descrito.