# ข้อมูลทางเทคนิค

เครื่องขัดกระดาษทรายระบบสั่นสะเทือน |  | GSS 12V-32 |  |
--- | --- | --- | --- | ---
เครื่องขัดกระดาษทรายระบบลูกเบี้ยว |  |  | GEX 12V-32 | GEX 12V-77
หมายเลขสินค้า |  | ‎3 601 JL1 0..‎ | ‎3 601 JL2 0..‎ | ‎3 601 JL2 1..‎
แรงดันไฟฟ้าพิกัด | โวลท์ | 12 | 12 | 12
การเลือกความเร็วรอบล่วงหน้า |  | ● | ● | ●
ตัวตั้งเวลา |  | ● | ● | ●
ความเร็วรอบเดินเครื่องเปล่า n0A) | นาที-1 | 3000–8000 | 3000–8000 | 3000–8000
อัตราการสั่นสะเทือนที่รอบเดินเครื่องเปล่าA) | นาที-1 | 6000–16000 | 6000–16000 | 6000–16000
เส้นผ่านศูนย์กลางระยะเหวี่ยง | มม. | 3 | 5 | 2.5
เส้นผ่านศูนย์กลางจานรองขัด | มม. | 32 | 32 | 77
น้ำหนักB) | กก. | 0.43 | 0.43 | 0.52
อุณหภูมิโดยรอบที่แนะนำเมื่อชาร์จ | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35
อุณหภูมิโดยรอบที่อนุญาตเมื่อใช้งานC) และเมื่อจัดเก็บ | °C | -15 ... +50 | -15 ... +50 | -15 ... +50
แบตเตอรี่ที่แนะนำ |  | GBA 12V... | GBA 12V... | GBA 12V...
เครื่องชาร์จที่แนะนำ |  | ‎‎GAL12V…‎ ‎GAL 12V…‎ ‎GAX 18…‎‎ | ‎‎GAL12V…‎ ‎GAL 12V…‎ ‎GAX 18…‎‎ | ‎‎GAL12V…‎ ‎GAL 12V…‎ ‎GAX 18…‎‎

A)

  ดำเนินการวัด ณ อุณหภูมิ 20–25 °C พร้อมแบตเตอรี่ GBA 12V 3.0Ah

B)

  ไม่รวมแบตเตอรี่แบบชาร์จได้ (คุณสามารถดูน้ำหนักของแบตเตอรี่ได้ที่ www.bosch-professional.com)

C)

  สมรรถภาพจะน้อยลงที่อุณหภูมิ < 0 °C

ค่าอาจแตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์และขึ้นอยู่กับเงื่อนไขด้านการใช้งานและสภาพแวดล้อม โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ www.bosch-professional.com/wac