# Технические данные

Вибрационная шлифовальная машина |  | GSS 12V-32 |  |
--- | --- | --- | --- | ---
Эксцентриковая шлифовальная машина |  |  | GEX 12V-32 | GEX 12V-77
Товарный номер |  | ‎3 601 JL1 0..‎ | ‎3 601 JL2 0..‎ | ‎3 601 JL2 1..‎
Номинальное напряжение | В | 12 | 12 | 12
Выбор числа оборотов |  | ● | ● | ●
Таймер |  | ● | ● | ●
Число оборотов холостого хода n0A) | об/мин | 3000–8000 | 3000–8000 | 3000–8000
Частота колебаний в режиме холостого ходаA) | кол./мин | 6000–16000 | 6000–16000 | 6000–16000
Диаметр колебательного контура | мм | 3 | 5 | 2,5
Диаметр опорной тарелки | мм | 32 | 32 | 77
ВесB) | кг | 0,43 | 0,43 | 0,52
Рекомендуемая температура окружающей среды при зарядке | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35
Допустимая температура окружающей среды при эксплуатации C) и хранении | °C | –15 ... +50 | –15 ... +50 | –15 ... +50
Рекомендуемые аккумуляторы |  | GBA 12V... | GBA 12V... | GBA 12V...
Рекомендуемые зарядные устройства |  | ‎‎GAL12V…‎ ‎GAL 12V…‎ ‎GAX 18…‎‎ | ‎‎GAL12V…‎ ‎GAL 12V…‎ ‎GAX 18…‎‎ | ‎‎GAL12V…‎ ‎GAL 12V…‎ ‎GAX 18…‎‎

A)

  Измерения при 20−25 °C с аккумулятором GBA 12V 3.0Ah

B)

  Без аккумулятора (вес аккумулятора можно узнать на сайте www.bosch-professional.com)

C)

  ограниченная мощность при температуре < 0 °C

Значения могут варьироваться в зависимости от инструмента, способа применения и условий окружающей среды. Более подробная информация представлена на сайте www.bosch-professional.com/wac.