# Podešavanje tajmera

Pomoću dva tastera (3) možete da podesite standardno vreme brušenja, nakon kojeg se električni alat automatski isključuje. Da biste otvorili meni za podešavanja, držite taster ⊕ pritisnut najmanje 5 sekundi. Nastavite da držite taster ⊕ pritisnut i istovremeno pritisnite taster ⊖ na najmanje 5 sekundi. Prethodno sačuvano podešavanje će se prikazati putem broja trepćućih LED dioda u purpurnoj boji. Sada možete da podesite standardno vreme brušenja, kao što je prikazano u sledećoj tabeli. Da biste sačuvali podešavanje, pritisnite istovremeno tastere ⊕ i ⊖ najmanje 5 sekundi, dok treptanje LED dioda ne prestane.

LED indikatori | Sekunde
--- | ---
Trepćuće svetlo 1 x purpurno | 2
Trepćuće svetlo 2 x purpurno | 3
Trepćuće svetlo 3 x purpurno | 4
Trepćuće svetlo 4 x purpurno | 5
Trepćuće svetlo 5 x purpurno | 6

Da biste deaktivirali odabrano standardno vreme brušenja, izaberite srednji LED indikator u meniju za podešavanje i sačuvajte podešavanje kao što je prethodno opisano.