# Varvtalsinställning/kontinuerlig varvtalsinställning

## Varvtalsinställning

Med de två knapparna (3) kan du välja det varvtal som behövs även under drift, se följande tabell. Det varvtal som krävs beror på materialet och arbetsvillkoren och kan förmedlas genom praktiskt försök.

## Kontinuerlig varvtalsinställning

Med de två knapparna (3) kan du ställa in en standardhastighet. För att öppna inställningsmenyn, håll ned ⊖-knappen i minst 5 sekunder. Håll ⊖-knappen fortsatt nedtryckt och tryck samtidigt på ⊕-knappen också i minst 5 sekunder. Den tidigare sparade inställningen visas genom antalet blinkande vita lysdioder. Du kan nu ställa in en standardhastighet enligt tabellen nedan. För att spara inställningen, tryck samtidigt på ⊕-knappen och ⊖-knappen i minst 5 sekunder tills lysdiodernas blinkande upphör.

Lysdioder | [v/min]
--- | ---
Ljus 1 x vit | 3000
Ljus 2 x vit | 4250
Ljus 3 x vit | 5500
Ljus 4 x vit | 6750
Ljus 5 x vit | 8000

För att avaktivera en vald standardhastighet, välj den mellersta lysdioden i inställningsmenyn och spara inställningen enligt beskrivningen.