# Toerentalinstelling/permanente toerentalinstelling

## Toerentalinstelling

Met de twee toetsen (3) kun je het noodzakelijke toerental ook tijdens gebruik instellen, zie onderstaande tabel. Het vereiste toerental is afhankelijk van het materiaal en de werkomstandigheden en kan door praktische tests bepaald worden.

## Continue toerentalinstelling

Met de twee toetsen (3) kun je een standaard-snelheid instellen. Om het instellingenmenu te openen, hou je de ⊖-toets ten minste 5 seconden lang ingedrukt. Blijf op de ⊖-toets drukken en druk tegelijkertijd eveneens ten minste 5 seconden op de ⊕-toets. De eerder opgeslagen instelling wordt door het aantal knipperende LED's in wit aangegeven. U kunt nu een standaard-snelheid instellen zoals in onderstaande tabel aangegeven. Om de instelling op te slaan, druk je ten minste 5 seconden lang gelijktijdig op de ⊕-toets en de ⊖-toets, totdat het knipperen van de LED's stopt.

Leds | [min–1]
--- | ---
Licht 1 x wit | 3000
Licht 2 x wit | 4250
Licht 3 x wit | 5500
Licht 4 x wit | 6750
Licht 5 x wit | 8000

Om een geselecteerde standaard-snelheid te deactiveren, selecteer je de middelste LED in het instellingenmenu en sla je de instelling op zoals beschreven.