# بدء التشغيل

## التشغيل/الإيقاف

لغرض تشغيل العدة الكهربائية اضغط على مفتاح التشغيل والإطفاء (1).

GEX 12V-77: لغرض تثبيت مفتاح التشغيل والإطفاء المضغوط (1) اضغط على القفل (8).

لغرض إطفاء العدة الكهربائية اترك مفتاح التشغيل والإطفاء (1) أو عندما المفتاح يكون مثبتًا (عند GEX 12V-77)، اضغط مفتاح التشغيل والإيقاف (1) لوهلة قصيرة، ثم اتركه.

## مؤشرات الدايود

يقدم الجدول التالي شرحًا لمؤشرات الدايود المحتملة (4).

اللون | الحالة | المعنى/السبب | الحل
--- | --- | --- | ---
أبيض | ضوء مستمر (‏1 x ... 5 x) | ضبط عدد اللفات مسبقًا | انظر ضبط عدد اللفات/الضبط الدائم لعدد اللفات
أخضر | ضوء مستمر (‎2 x ... 5 x) | المركم مشحون | انظر مبين حالة شحن المركم
أصفر | ضوء مستمر (‎1 x) | شحنة المركم على وشك النفاد انظر مبين حالة شحن المركم | قرب تغيير أو شحن المركم
ضوء وماض (5 x) | تم الوصول إلى المستوى الحرج لدرجة الحرارة (المحرك، المجموعة الإلكترونية، المركم) | قم بتشغيل العدة الكهربائية على وضع دوران اللاحمل واتركها حتى تبرد
أحمر | ضوء مستمر (‎1 x) | المركم فارغ انظر مبين حالة شحن المركم | تغيير أو شحن المركم
ضوء وماض (5 x) | العدة الكهربائية ساخنة للغاية وتتوقف | دع العدة الكهربائية تبرد وقم بتشغيلها مرة أخرى
تعرضت العدة الكهربائية للإعاقة وتوقفت | قم بإزالة الإعاقة وتشغيل العدة الكهربائية مرة أخرى
قفل محور الدوران مفعل وتنطفئ العدة الكهربائية | قم بإيقاف تفعيل قفل محور الدوران وإعادة تشغيل العدة الكهربائية