# مشخصات فنی

سنباده تخت لرزان |  | GSS 12V-32 |  |
--- | --- | --- | --- | ---
سنباده گِرد لرزان |  |  | GEX 12V-32 | GEX 12V-77
شماره فنی |  | ‎3 601 JL1 0..‎ | ‎3 601 JL2 0..‎ | ‎3 601 JL2 1..‎
ولتاژ نامی | V | 12 | 12 | 12
انتخاب سرعت |  | ● | ● | ●
تایمر |  | ● | ● | ●
سرعت در حالت آزاد n0‏A) | min-1 | ‎3000–8000‎ | ‎3000–8000‎ | ‎3000–8000‎
تعداد ضربه در حالت آزادA) | min-1 | ‎6000–16000‎ | ‎6000–16000‎ | ‎6000–16000‎
قطر میدان لرزش | mm | 3 | 5 | 2,5
قطر صفحه سنباده | mm | 32 | 32 | 77
وزنB) | kg | 0,43 | 0,43 | 0,52
دمای توصیه شده محیط هنگام شارژ | ‎°C | ‎0...+35‎ | ‎0...+35‎ | ‎0...+35‎
دمای مجاز محیط هنگام کارC) و هنگام انبار کردن | ‎°C | ‎-15...+50‎ | ‎-15...+50‎ | ‎-15...+50‎
باتری های قابل شارژ توصیه شده |  | GBA 12V...‎ | GBA 12V...‎ | GBA 12V...‎
شارژرهای توصیه شده |  | GAL12V... GAL 12V... GAX 18...‎ | GAL12V... GAL 12V... GAX 18...‎ | GAL12V... GAL 12V... GAX 18...‎

A)

  اندازه گیری شده در دمای ‎20−25 °C‎ با باتری قابل شارژ GBA 12V 3.0Ah

B)

  بدون باتری قابل شارژ (وزن باتری قابل شارژ را در این سایت مشاهده کنید www.bosch-professional.com)

C)

  توان محدود برای دمای ‎< 0 °C

مقادیر ممکن است بسته به محصول متفاوت باشند و بستگی به شرایط استفاده و محیطی دارند. اطلاعات بیشتر را در سایت www.bosch-professional.com/wac مشاهده نمایید.