# Включение электроинструмента

## Включение/выключение

Для начала работы с электроинструментом нажмите выключатель (1).

GEX 12V-77: для блокировки выключателя (1) в нажатом состоянии нажмите фиксатор (8).

Чтобы выключить электроинструмент, отпустите выключатель (1) или, если он заблокирован (относится к GEX 12V-77), сначала коротко нажмите выключатель (1), а затем отпустите его.

## Светодиодные индикаторы

В таблице ниже приведены пояснения к возможным состояниям светодиодных индикаторов (4).

Цвет | Состояние | Значение/причина | Решение
--- | --- | --- | ---
Белый | Непрерывное свечение (1–5 светодиодов) | Выбор числа оборотов | см. Настройка числа оборотов/постоянная настройка числа оборотов
Зеленый | Непрерывное свечение (2–5 светодиодов) | Аккумулятор заряжен | см. Индикатор заряженности аккумуляторной батареи
Желтый | Непрерывное свечение (1 светодиод) | Аккумулятор почти разряжен см. Индикатор заряженности аккумуляторной батареи | Вскоре потребуется замена или зарядка аккумулятора
Мигающий свет (5 светодиодов) | Достигнута критическая температура (двигатель, электроника, аккумулятор) | Дайте электроинструменту поработать на холостом ходу и остыть
Красный | Непрерывное свечение (1 светодиод) | Аккумулятор разряжен см. Индикатор заряженности аккумуляторной батареи | Замените или зарядите аккумулятор
Мигающий свет (5 светодиодов) | Электроинструмент перегрелся и выключается | Дайте электроинструменту остыть и снова включите его
Электроинструмент заблокирован и выключается | Устраните причину блокировки и снова включите электроинструмент
Активирована блокировка шпинделя и электроинструмент выключается | Выключите блокировку шпинделя и снова включите электроинструмент