# GSS 12V-32, GEX 12V-32: Thay dĩa chà (xem Hình C- D)

- Trước khi tiến hành bất cứ công việc gì với máy (ví dụ: bảo dưỡng, thay dụng cụ v.v..) tháo pin ra khỏi dụng cụ điện. Có nguy cơ gây thương tích khi vô tình làm kích hoạt công tắc bật/tắt.

Hướng dẫn: Bạn hãy thay ngay dĩa chà bị hỏng (2).

Kéo giấy nhám ra.

Tháo dỡ: Xoay dĩa chà (2) ngược chiều kim đồng hồ dể tháo (xem Hình C).

Làm sạch tất cả bộ phận sắp được lắp vào.

Lắp ráp: Xoay dĩa chà mới (2) theo chiều kim đồng hồ (xem Hình D).

Hướng dẫn: Khi lắp dĩa chà hãy đảm bảo rằng răng của khóa dừng bắt chặt vào lỗ của dĩa chà.