# Apgriezienu skaita iestatīšana/pastāvīga apgriezienu skaita iestatīšana

## Apgriezienu skaita iestatīšana

Izmantojot divas pogas (3), nepieciešamo apgriezienu skaitu varat iestatīt arī darbības laikā, skat. nākamo tabulu. Nepieciešamais apgriezienu skaits ir atkarīgs no apstrādājamā materiāla īpašībām un apstrādes apstākļiem, un to var noteikt praktisku mēģinājumu ceļā.

## Ilgstošā apgriezienu skaita iestatīšana

Izmantojot divas pogas (3), varat iestatīt standarta ātrumu. Lai atvērtu iestatījumu izvēlni, vismaz 5 sekundes turiet nospiestu pogu ⊖. Turpiniet turēt nospiestu pogu ⊖ un vienlaicīgi vismaz 5 sekundes turiet nospiestu pogu ⊕. Iepriekš saglabātais iestatījums tiek parādīts ar baltā krāsā mirgojošu LED lampiņu skaitu. Jūs varat iestatīt tikai vienu standarta ātrumu, kā norādīts nākamajā tabulā. Lai saglabātu iestatījumu, vienlaicīgi nospiediet un vismaz 5 sekundes turiet nospiestu pogu ⊕ un pogu ⊖, līdz LED lampiņas pārstāj mirgot.

LED | [min-1]
--- | ---
Gaisma, 1 gab., balta | 3000
Gaisma, 2 gab., balta | 4250
Gaisma, 3 gab., balta | 5500
Gaisma, 4 gab., balta | 6750
Gaisma, 5 gab., balta | 8000

Lai deaktivizētu izvēlēto standarta ātrumu, iestaījumu izvēlnē izvēlieties vidējo LED lampiņu un saglabājiet iestatījumu, kā aprakstīts.