# Ajuste del temporizador

Con las dos teclas (3) puede ajustar un tiempo de lijado estándar, tras el cual la herramienta eléctrica se desconecta automáticamente. Para acceder al menú de configuración, mantenga pulsada la tecla ⊕ durante al menos 5 segundos. Mantenga pulsada la tecla ⊖ y pulse al mismo tiempo durante al menos 5 segundos la tecla ⊕. El ajuste guardado anteriormente se indica mediante el número de LEDs que parpadean en color magenta. Ahora puede ajustar un tiempo de lijado estándar como se muestra en la siguiente tabla. Para guardar el ajuste, pulse simultáneamente la tecla ⊕ y la tecla ⊖ durante al menos 5 segundos, hasta que los LEDs dejen de parpadear.

LEDs | Segundos
--- | ---
Luz intermitente 1 x magenta | 2
Luz intermitente 2 x magenta | 3
Luz intermitente 3 x magenta | 4
Luz intermitente 4 x magenta | 5
Luz intermitente 5 x magenta | 6

Para desactivar un tiempo de lijado estándar seleccionado, seleccione el LED central en el menú de configuración y guarde el ajuste como descrito.