# Tehnički podaci

Oscilatorna brusilica |  | GSS 12V-32 |  |
--- | --- | --- | --- | ---
Ekscentarska brusilica |  |  | GEX 12V-32 | GEX 12V-77
Kataloški broj |  | ‎3 601 JL1 0..‎ | ‎3 601 JL2 0..‎ | ‎3 601 JL2 1..‎
Nazivni napon | V | 12 | 12 | 12
Predbiranje broja okretaja |  | ● | ● | ●
Timer |  | ● | ● | ●
Broj okretaja u praznom hodu n0A) | min-1 | 3000–8000 | 3000–8000 | 3000–8000
Broj oscilacija u praznom hoduA) | min-1 | 6000–16000 | 6000–16000 | 6000–16000
Promjer oscilacijskog kruga | mm | 3 | 5 | 2,5
Promjer brusnog tanjura | mm | 32 | 32 | 77
TežinaB) | kg | 0,43 | 0,43 | 0,52
Preporučena temperatura okoline kod punjenja | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35
Dopuštena temperatura okoline pri raduC) i kod skladištenja | °C | –15 ... +50 | –15 ... +50 | –15 ... +50
Preporučene aku-baterije |  | GBA 12V... | GBA 12V... | GBA 12V...
Preporučeni punjači |  | ‎‎GAL12V…‎ ‎GAL 12V…‎ ‎GAX 18…‎‎ | ‎‎GAL12V…‎ ‎GAL 12V…‎ ‎GAX 18…‎‎ | ‎‎GAL12V…‎ ‎GAL 12V…‎ ‎GAX 18…‎‎

A)

  Izmjereno na 20−25 °C s aku-baterijom GBA 12V 3.0Ah

B)

  Bez aku-baterije (Težinu aku-baterije naći ćete na internetskoj stranici www.bosch-professional.com)

C)

  ograničeni učinak pri temperaturama < 0 °C

Vrijednosti se mogu razlikovati ovisno o proizvodu i ovise o uvjetima primjene i okoline. Dodatne informacije na www.bosch-professional.com/wac.