# GSS 12V-32, GEX 12V-32: substituir disco de lixar (ver figuras C–D)

- Antes de qualquer trabalho na ferramenta elétrica (p. ex. manutenção, troca de ferramenta, etc.) retire a bateria da mesma. Existe perigo de ferimentos no caso de acionamento acidental do interruptor de ligar/desligar.

Nota: Substitua discos de lixa danificados (2) imediatamente.

Retire a folha de lixa.

Desmontagem: rode o prato de lixar (2) para a esquerda, para o remover (ver figura C).

Limpe todas as peças a montar.

Montagem: aperte o novo prato de lixar (2) para a direita (ver figura D).

Nota: Ao colocar o disco de lixa, verificar se os dentes do arrastador encaixam nos recessos do disco de lixa.