# Technische gegevens

Vlakschuurmachine |  | GSS 12V-32 |  |
--- | --- | --- | --- | ---
Excenterschuurmachine |  |  | GEX 12V-32 | GEX 12V-77
Productnummer |  | ‎3 601 JL1 0..‎ | ‎3 601 JL2 0..‎ | ‎3 601 JL2 1..‎
Nominale spanning | V | 12 | 12 | 12
Toerentalinstelling |  | ● | ● | ●
Timer |  | ● | ● | ●
Onbelast toerental n0A) | min-1 | 3000–8000 | 3000–8000 | 3000–8000
Aantal schuurbewegingen onbelastA) | min-1 | 6000–16000 | 6000–16000 | 6000–16000
Schuurcirkeldiameter | mm | 3 | 5 | 2,5
Diameter schuurplateau | mm | 32 | 32 | 77
GewichtB) | kg | 0,43 | 0,43 | 0,52
Aanbevolen omgevingstemperatuur bij het opladen | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35
Toegestane omgevingstemperatuur tijdens gebruikC) en bij opslag | °C | –15 ... +50 | –15 ... +50 | –15 ... +50
Aanbevolen accu's |  | GBA 12V... | GBA 12V... | GBA 12V...
Aanbevolen opladers |  | ‎‎GAL12V…‎ ‎GAL 12V…‎ ‎GAX 18…‎‎ | ‎‎GAL12V…‎ ‎GAL 12V…‎ ‎GAX 18…‎‎ | ‎‎GAL12V…‎ ‎GAL 12V…‎ ‎GAX 18…‎‎

A)

  Gemeten bij 20−25 °C met accu GBA 12V 3.0Ah

B)

  Zonder accu (het gewicht van de accu is te vinden op www.bosch-professional.com)

C)

  beperkt vermogen bij temperaturen < 0 °C

Waarden kunnen afhankelijk van product variëren en onderhevig zijn aan toepassings- en omgevingsvoorwaarden. Meer informatie vindt u op www.bosch-professional.com/wac.