# Slīploksnes nomaiņa (skat. attēlus A-B)

Lai noņemtu slīploksni (9), paceliet tās sānu malu un atraujiet loksni no slīpēšanas pamatnes (2).

Pirms jaunas slīploksnes uzlikšanas notīriet netīrumus un putekļus no slīpēšanas pamatnes (2), piemēram, ar otu.

Slīpēšanas pamatne (2) ir izveidota no līpoša materiāla , lai slīploksnes būtu iespējams ātri un vienkārši piestiprināt.

Lai izmantotu līmējošu slīppapīru, var izmantot arī slīpēšanas pamatni ar gludu virsmu.

Slīploksni (9) cieši piespiediet pie gumijas slīpēšanas pamatnes apakšpuses (2).