# Informacije o buci/vibracijama

|  | GSS 12V-32 | GEX 12V-32 | GEX 12V-77
--- | --- | --- | --- | ---
Vrednosti emisije buke utvrđene u skladu sa EN 62841-2-4. Pod A klasifikovan nivo buke električnog alata po pravilu iznosi
Nivo zvučnog pritiska Nivo zvučne snage Nesigurnost K Nosite zaštitu za sluh! | dB(A) dB(A) dB | 60 68 3 | 59 67 3 | 56 64 3
Vrednosti vibracije ah (kontinuirane vibracije), pF (ponovljene udarne vibracije) i nesigurnost K utvrđeni u skladu sa EN 62841-2-4: Da bi odražavali normalne uslove rada električnog alata, radni uslovi odstupaju od standardne metode na sledeći način:
ah (izmereno uz silu pritiskanja 10 N) ah (izmereno uz silu pritiskanja 15 N) K Izmereno sa veličinom zrna pF (izmereno uz silu pritiskanja 10 N) K pF (izmereno uz silu pritiskanja 15 N) K | m/s2 m/s2 m/s2 m/s2 m/s2 m/s2 m/s2 | 3,0 4,4 1,5 2500 44 3,0 47 2,0 | 2,4 3,6 1,5 2500 45 9,0 50 12,0 | 1,7 1,8 1,5 3000 44 22,0 39 3,0

Nivo vibracija i vrednosti emisije buke, koji su navedeni u ovim uputstvima, su iz‌mereni prema standardizovanom mernom postupku i mogu se koristiti za međusobno poređenje električnih alata. Pogodni su i za privremenu procenu emisije vibracije i buke.

Navedeni nivo vibracija i vrednost emisije buke predstavljaju realnu upotrebu električnog alata. Međutim, ako se elek‌trični alat upotrebljava za druge namene, sa dru‌gim umetnim alatima ili ako se nedovoljno održa‌va, može doći do odstupanja nivoa vibracija i vrednosti emisije buke. Ovo može u značajnoj meri povećati emisiju vibracija i buke tokom celokupnog perioda korišćenja.

Za tačnu procenu emisije vibracija i buke tre‌balo bi uzeti u obzir i vreme u kojem je uređaj isključen ili u situaciji da radi, ali nije zaista u upo‌tre‌bi. Ovo može značajno redukovati emisije vibracija i buke tokom celokupnog perioda korišćenja.

Utvrdite dodatne sigurnosne mere radi zaštite korisnika od delovanja vibracija kao na primer: održa‌vanje električnog alata i umetnog alata, održa‌vanje toplih ruku, organizacija radnih postupaka.