# GSS 12V-32, GEX 12V-32: Înlocuirea discului de şlefuire (consultă imaginile C- D)

- Înainte de efectuarea oricăror lucrări la scula electrică (de exemplu, întreţinere, înlocuirea accesoriului, curăţare etc.), scoate acumulatorul din scula electrică. În cazul acţionării involuntare a comutatorului de pornire/oprire, există pericolul de rănire.

Observaţie: Un disc de şlefuit deteriorat trebuie să fie înlocuit imediat (2).

Scoate foaia abrazivă.

Demontarea: Roteşte discul de şlefuire (2) în sens antiorar, pentru a-l scoate (consultă imaginea C).

Curăţă toate piesele care trebuie montate.

Montarea: Roteşte ferm noul disc de şlefuire (2) în sens orar (consultă imaginea D).

Observaţie: La montarea discului de şlefuit, asiguraţi-vă că dantura sistemului de antrenare pătrunde în decupajele discului de şlefuit.