# Informacion mbi zhurmën/dridhjet

|  | GSS 12V-32 | GEX 12V-32 | GEX 12V-77
--- | --- | --- | --- | ---
Vlerat e emetimit të zhurmës përcaktohen në përputhje me EN 62841-2-4. Niveli i vlerësuar i zhurmës A i veglës elektrike është zakonisht
Niveli i presionit të zërit Niveli i fuqisë së zërit Pasiguria K Mbani mbrojtje për veshët! | dB(A) dB(A) dB | 60 68 3 | 59 67 3 | 56 64 3
Vlerat e dridhjeve ah (dridhjet e vazhdueshme), pF (dridhjet e përsëritura të goditjes) dhe pasiguria K e përcaktuar në përputhje me EN 62841-2-4: Për të pasqyruar kushtet normale të punës së veglës elektrike, kushtet e funksionimit ndryshonin nga metoda standarde si më poshtë:
ah (matur me forcën e kontaktit 10 N) ah (matur me forcën e kontaktit 15 N) K Matet me madhësinë e kokrrizave pF (matur me forcën e kontaktit 10 N) K pF (matur me forcën e kontaktit 15 N) K | m/s2 m/s2 m/s2 m/s2 m/s2 m/s2 m/s2 | 3,0 4,4 1,5 2500 44 3,0 47 2,0 | 2,4 3,6 1,5 2500 45 9,0 50 12,0 | 1,7 1,8 1,5 3000 44 22,0 39 3,0

Niveli i dridhjeve dhe vlera e emetimit të zhurmës të dhëna në këto udhëzime janë matur sipas një metode matëse të standardizuar dhe mund të përdoren për të krahasuar veglat elektrike me njëra-tjetrën. Ato janë gjithashtu të përshtatshme për një vlerësim paraprak të emetimeve të dridhjeve dhe zhurmës.

Niveli i dhënëi dridhjeve dhe vlera e emetimit të zhurmës përfaqësojnë aplikimet kryesore të veglës elektrike. Megjithatë, nëse vegla elektrik përdoret për përdorime të tjera, me mjete të ndryshme ose me mirëmbajtje të pamjaftueshme, niveli i dridhjeve dhe vlera e emetimit të zhurmës mund të ndryshojnë. Kjo mund të rrisë ndjeshëm emetimet e dridhjeve dhe zhurmës gjatë gjithë periudhës së punës.

Për një vlerësim të saktë të emetimeve të dridhjeve dhe zhurmës, duhet të merren parasysh edhe kohët kur pajisja është e fikur ose është në punë, por nuk është në përdorim. Kjo mund të reduktojë ndjeshëm emetimet e dridhjeve dhe zhurmës gjatë gjithë periudhës së punës.

Vendosni masa shtesë sigurie për të mbrojtur operatorin nga efektet e dridhjeve, të tilla si: mirëmbajtja e veglave dhe aksesorëve elektrikë, mbajtja e duarve të ngrohta, organizimi i proceseve të punës.