# Messa in funzione

## Avvio/arresto

Per mettere in funzione l’elettroutensile premere l’interruttore di avvio/arresto (1).

GEX 12V-77: per bloccare l’interruttore di avvio/arresto (1) premuto, premere il tasto di blocco (8).

Per spegnere l’elettroutensile, rilasciare l’interruttore di avvio/arresto (1) o, se è bloccato (con GEX 12V-77), premere brevemente l’interruttore di avvio/arresto (1) e poi rilasciarlo.

## Indicatori a LED

La tabella seguente spiega i possibili indicatori a LED (4).

Colore | Livello | Significato/causa | Soluzione
--- | --- | --- | ---
Bianco | Luce fissa (1 x ... 5 x) | Preselezione del numero di giri | vedi Regolazione del numero di giri/regolazione permanente del numero di giri
Verde | Luce fissa (2 x ... 5 x) | Batteria carica | vedi Indicatore del livello di carica della batteria
Giallo | Luce fissa (1 x) | Batteria quasi scarica vedi Indicatore del livello di carica della batteria | Sostituire o ricaricare la batteria a breve
Luce lampeggiante (5 x) | È stata raggiunta una temperatura critica (motore, parte elettronica, batteria) | Far funzionare l’elettroutensile a vuoto e lasciarlo raffreddare
Rosso | Luce fissa (1 x) | Batteria scarica vedi Indicatore del livello di carica della batteria | Sostituire o ricaricare la batteria
Luce lampeggiante (5 x) | L’elettroutensile è surriscaldato e si spegne | Lasciar raffreddare l’elettroutensile e riaccenderlo
L’elettroutensile è bloccato e si spegne | Eliminare il bloccaggio e riaccendere l’elettroutensile
Il bloccaggio dell’alberino è attivato e l’elettroutensile si spegne | Disattivare il bloccaggio dell’alberino e riaccendere l’elettroutensile