# Kierrosluvun / pysyvän kierrosluvun säätö

## Kierrosluvun säätö

Kahdella säätöpainikkeella (3) voit valita sopivan kierrosluvun myös moottorin käydessä seuraavan taulukon mukaisesti. Sopiva kierrosluku riippuu työstettävästä materiaalista ja työskentelyolosuhteista, ja se kannattaa määrittää kokeilemalla.

## Pysyvän kierrosluvun asetus

Voit valita vakionopeuden kahdella painikkeella (3). Avaa asetusvalikko pitämällä ⊖-painiketta pohjassa vähintään viiden sekunnin ajan. Pidä ⊖-painiketta edelleen pohjassa ja paina samanaikaisesti myös ⊕-painike vähintään viiden sekunnin ajaksi pohjaan. Aiemmin tallennettu asetus ilmaistaan ​​vilkkuvien valkoisten LED-valojen lukumäärällä. Voit nyt asettaa vakionopeuden alla olevan taulukon mukaisesti. Tallenna asetus pitämällä ⊕-painiketta ja ⊖-painiketta samanaikaisesti pohjassa vähintään viiden sekunnin ajan, kunnes LED-valojen vilkunta loppuu.

LED-valot | [min-1]
--- | ---
Valo 1 x valkoinen | 3 000
Valo 2 x valkoinen | 4 250
Valo 3 x valkoinen | 5 500
Valo 4 x valkoinen | 6 750
Valo 5 x valkoinen | 8 000

Voit deaktivoida valitun vakionopeuden valitsemalla asetusvalikosta keskimmäisen LED-valon ja tallentamalla asetuksen kuvatulla tavalla.