# Cara penggunaan

## Menyalakan/mematikan perkakas listrik

Untuk pengoperasian awal perkakas listrik, tekan tombol on/off (1).

GEX 12V-77: Untuk mengunci tombol on/off (1) dalam posisi ditekan, tekan tombol penguncian (8).

Untuk mematikan perkakas listrik, lepas tombol on/off (1) atau jika tombol terkunci (pada GEX 12V-77), tekan singkat tombol on/off (1) lalu lepaskan.

## Indikator LED

Tabel berikut menjelaskan indikator LED (4) yang memungkinkan.

Warna | Status | Arti/penyebab | Solusi
--- | --- | --- | ---
Putih | Lampu permanen (1 x ... 5 x) | Pemilihan awal kecepatan putaran | lihat Pengaturan kecepatan putaran/pengaturan kecepatan putaran permanen
Hijau | Lampu permanen (2 x ... 5 x) | Daya baterai terisi | lihat Indikator level pengisian daya baterai
Kuning | Lampu permanen (1 x) | Daya baterai hampir kosong lihat Indikator level pengisian daya baterai | Segera ganti atau isi daya baterai
Lampu berkedip (5 x) | Suhu kritis tercapai (motor, elektronik, baterai) | Operasikan perkakas listrik pada posisi idle dan biarkan mendingin
Merah | Lampu permanen (1 x) | Daya baterai habis lihat Indikator level pengisian daya baterai | Ganti atau isi daya baterai
Lampu berkedip (5 x) | Perkakas listrik terlalu panas dan mati | Biarkan perkakas listrik menjadi dingin, lalu hidupkan kembali
Perkakas listrik terblokir dan mati | Perbaiki gangguan tersebut, lalu hidupkan kembali perkakas listrik
Penguncian spindel diaktifkan dan perkakas listrik mati | Nonaktifkan penguncian spindel, lalu hidupkan kembali perkakas listrik