# Puštanje u rad

## Uključivanje/isključivanje

Za puštanje električnog alata u rad pritisnite prekidač za uključivanje/isključivanje (1).

GEX 12V-77: Za fiksiranje pritisnutog prekidača za uključivanje/isključivanje (1) pritisnite blokadu (8).

Za isključivanje električnog alata otpustite prekidač za uključivanje/isključivanje (1) odnosno ako je blokiran (za GEX 12V-77) pritisnite kratko prekidač za uključivanje/isključivanje (1) i zatim ga otpustite.

## LED indikatori

U sljedećoj tablici objašnjeni su mogući LED indikatori (4).

Boja | Stanje | Značenje/uzrok | Rješenje
--- | --- | --- | ---
Bijela | Stalno svijetli (1 x ... 5 x) | Predbiranje broja okretaja | vidi Namještanje broja okretaja/trajno namještanje broja okretaja
Zelena | Stalno svijetli (2 x ... 5 x) | Aku-baterija je napunjena | vidi Pokazivač stanja napunjenosti aku-baterije
Žuta | Stalno svijetli (1 x) | Aku-baterija je gotovo prazna vidi Pokazivač stanja napunjenosti aku-baterije | Skora zamjena odn. punjenje aku-baterije
Treperi (5 x) | Postignuta je kritična temperatura (motor, elektronika, aku-baterija) | Ostavite električni alat da radi u praznom hodu i da se ohladi
Crvena | Stalno svijetli (1 x) | Prazna aku-baterija vidi Pokazivač stanja napunjenosti aku-baterije | Zamijenite ili napunite aku-bateriju
Treperi (5 x) | Električni alat je pregrijan i isključuje se | Ostavite električni alat da se ohladi i ponovno ga uključite
Električni alat je blokiran i isključuje se | Uklonite blokadu i ponovno uključite električni alat
Blokada vretena je aktivirana i električni alat se isključuje | Deaktivirajte blokadu vretena i ponovno uključite električni alat