# Regulação das rotações/regulação permanente das rotações

## Regulação das rotações

Com as duas teclas (3) pode ajustar o número de rotações necessário mesmo durante a operação, ver a tabela seguinte. O número de rotações necessário depende do material e das condições de trabalho e pode ser verificado através de ensaios práticos.

## Regulação permanente das rotações

Com as duas teclas (3) pode definir uma velocidade padrão. Para chamar o menu de definições, mantenha a tecla ⊖ pressionada durante pelo menos 5 segundos. Continue a manter a tecla ⊖ pressionada e pressione em simultâneo a tecla ⊕ igualmente durante pelo menos 5 segundos. A definição salva anteriormente é indicada pelo número de LEDs intermitentes a branco. Pode agora definir uma velocidade padrão, tal como indicado na tabela seguinte. Para salvar a definição, pressione a tecla ⊕ e a tecla ⊖ em simultâneo durante pelo menos 5 segundos, até que os LEDs deixem de piscar.

LEDs | [rpm]
--- | ---
Luz 1 x branco | 3000
Luz 2 x branco | 4250
Luz 3 x branco | 5500
Luz 4 x branco | 6750
Luz 5 x branco | 8000

Para desativar uma velocidade padrão selecionada, selecione o LED do meio no menu de definições e salve a definição como descrito.