# Inbetriebnahme

## Ein-/Ausschalten

Zur Inbetriebnahme des Elektrowerkzeuges drücken Sie den Ein-/Ausschalter (1).

GEX 12V-77: Zum Feststellen des gedrückten Ein-/Ausschalters (1) drücken Sie die Arretierung (8).

Um das Elektrowerkzeug auszuschalten, lassen Sie den Ein-/Ausschalter (1) los bzw. wenn er arretiert ist (bei GEX 12V-77), drücken Sie den Ein-/Ausschalter (1) kurz und lassen ihn dann los.

## LED-Anzeigen

Nachfolgende Tabelle erläutert die möglichen LED-Anzeigen (4).

Farbe | Zustand | Bedeutung/Ursache | Lösung
--- | --- | --- | ---
weiß | Dauerlicht (1 x ... 5 x) | Drehzahlvorwahl | siehe Drehzahleinstellung/Dauerhafte Drehzahleinstellung
grün | Dauerlicht (2 x ... 5 x) | Akku geladen | siehe Akku-Ladezustandsanzeige
gelb | Dauerlicht (1 x) | Akku fast leer siehe Akku-Ladezustandsanzeige | Akku bald tauschen bzw. laden
Blinklicht (5 x) | Kritische Temperatur ist erreicht (Motor, Elektronik, Akku) | Elektrowerkzeug im Leerlauf laufen und abkühlen lassen
rot | Dauerlicht (1 x) | Akku leer siehe Akku-Ladezustandsanzeige | Akku tauschen bzw. laden
Blinklicht (5 x) | Elektrowerkzeug ist überhitzt und schaltet aus | Elektrowerkzeug abkühlen lassen und wieder einschalten
Elektrowerkzeug ist ̈blockiert und schaltet aus | Blockade beheben und Elektrowerkzeug wieder einschalten
Spindelarretierung ist aktiviert und Elektrowerkzeug schaltet aus | Spindelarretierung deaktivieren und Elektrowerkzeug wieder einschalten