# Instalimi

## Ndez/fik

Për të ndezur veglën elektrike, shtypni çelësin e ndezjes/fikjes (1).

GEX 12V-77: Për të fiksuar çelësin e ndezjes/fikjes gjatë shtypjes (1), shtypni bllokimin (8).

Për të fikur veglën elektrike, lëshoni çelësin e ndezjes/fikjes (1) ose nëse është i bllokuar (nga GEX 12V-77), shtypni shkurtimisht çelësin e ndezjes/fikjes (1) dhe më pas lëshojeni.

## Treguesit LED

Tabela e mëposhtme shpjegon treguesit e mundshëm LED (4).

Ngjyra | Gjendja | Kuptimi/shkaku | Zgjidhja
--- | --- | --- | ---
e bardhë | Dritë e vazhdueshme (1 x... 5 x) | Parazgjedhja e shpejtësisë së rrotullimit | shih Vendosja e shpejtësisë/vendosja e vazhdueshme e shpejtësisë
e gjelbër | Dritë e vazhdueshme (2 x... 5 x) | Bateria është e karikuar | shih Treguesi i nivelit të karikimit të baterisë
e verdhë | Dritë e vazhdueshme (1 x) | Bateria pothuajse bosh shih Treguesi i nivelit të karikimit të baterisë | Zëvendësoni ose karikoni baterinë së shpejti
Dritë pulsuese (5 x) | Është arritur temperatura kritike (motor, elektronikë, bateri) | Vëreni pajisjen elektrike në gjendje boshe dhe lëreni të ftohet
e kuqe | Dritë e vazhdueshme (1 x) | Bateria bosh shih Treguesi i nivelit të karikimit të baterisë | Zëvendësoni ose karikoni baterinë
Dritë pulsuese (5 x) | Vegla elektrike është mbinxehur dhe fiket | Lëreni veglën elektrike të ftohet dhe ndizeni përsëri
Vegla elektrike është bllokuar dhe fiket | Hiqni bllokimin dhe ndizni sërish veglën elektrike
Bllokimi i boshtit është aktivizuar dhe vegla elektrike fiket | Çaktivizoni bllokimin e boshtit dhe ndizni sërish veglën elektrike