# Ставање во употреба

## Вклучување/исклучување

За ставање во употреба на електричниот алат притиснете го прекинувачот за вклучување/исклучување (1).

GEX 12V-77: За фиксирање на притиснатиот прекинувач за вклучување/исклучување (1) притиснете ја блокадата (8).

За да го исклучите електричниот алат, отпуштете го прекинувачот за вклучување/исклучување (1) одн. доколку тој е блокиран (GEX 12V-77), кратко притиснете го прекинувачот за вклучување/исклучување (1) и потоа отпуштете го.

## LED-прикази

Следната табела ги објаснува можните LED-прикази (4).

Боја | Состојба | Значење/причина | Решение
--- | --- | --- | ---
Бела | Трајно светло (1 x ... 5 x) | Одредување број на вртежи | види Подесување на брзината/трајно подесување на брзината
зелена | Трајно светло (2 x ... 5 x) | Батеријата е полна | види Приказ за наполнетост на батеријата
жолта | Трајно светло (1 x) | Батеријата е речиси празна види Приказ за наполнетост на батеријата | Наскоро заменете ја одн. наполнете ја батеријата
Трепкачко светло (5 x) | Достигната е критична температура (мотор, електроника, батерија) | Оставете го електричниот алат да работи во празен од и да се олади
црвена | Трајно светло (1 x) | Батеријата е празна види Приказ за наполнетост на батеријата | Заменете ја одн. наполнете ја батеријата
Трепкачко светло (5 x) | Електричниот алат е прегреан и се исклучува | Оставете го електричниот алат да се излади и вклучете го повторно
Електричниот алат е блокиран и се исклучува | Отстранете ја блокадата и повторно вклучете го електричниот алат
Блокадата за вретеното е активирана и електричниот алат се исклучува | Деактивирајте ја блокадата на вретеното и повторно вклучете го електричниот алат