# Pengaturan kecepatan putaran/pengaturan kecepatan putaran permanen

## Pengaturan kecepatan putar

Kecepatan putaran yang diperlukan selama pengoperasian juga dapat diatur menggunakan dua tombol (3), lihat tabel di bawah ini. Kecepatan putaran yang diperlukan bergantung pada material dan kondisi pengerjaan serta dapat ditetapkan melalui uji coba praktis.

## Pengaturan kecepatan putaran permanen

Kecepatan standar dapat diatur menggunakan dua tombol (3). Untuk mengakses menu pengaturan, tekan dan tahan tombol ⊖ minimal selama 5 detik. Tekan dan tahan tombol ⊖ selama beberapa saat dan secara bersamaan tekan tombol ⊕ selama sekitar 5 detik. Pengaturan yang disimpan sebelumnya ditunjukkan melalui jumlah LED putih yang berkedip. Kecepatan standar dapat diatur seperti yang ditunjukkan pada tabel di bawah ini. Untuk menyimpan pengaturan, tekan tombol ⊕ dan tombol ⊖ secara bersamaan minimal selama 5 detik hingga LED berhenti berkedip.

LED | [min-1]
--- | ---
Lampu 1 x putih | 3000
Lampu 2 x putih | 4250
Lampu 3 x putih | 5500
Lampu 4 x putih | 6750
Lampu 5 x putih | 8000

Untuk menonaktifkan kecepatan standar yang dipilih, pilih LED tengah di menu pengaturan dan simpan pengaturan seperti yang dijelaskan.