# Dados técnicos

Lixadeira orbital |  | GSS 12V-32 |  |
--- | --- | --- | --- | ---
Lixadeira excêntrica |  |  | GEX 12V-32 | GEX 12V-77
Número de produto |  | ‎3 601 JL1 0..‎ | ‎3 601 JL2 0..‎ | ‎3 601 JL2 1..‎
Tensão nominal | V | 12 | 12 | 12
Pré-seleção da velocidade de rotação |  | ● | ● | ●
Temporizador |  | ● | ● | ●
N.º de rotações em vazio n0A) | r.p.m. | 3000–8000 | 3000–8000 | 3000–8000
Número de oscilações em vazioA) | o.p.m. | 6000–16000 | 6000–16000 | 6000–16000
Diâmetro do círculo de oscilação | mm | 3 | 5 | 2,5
Diâmetro do prato de lixar | mm | 32 | 32 | 77
PesoB) | kg | 0,43 | 0,43 | 0,52
Temperatura ambiente recomendada durante o carregamento | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35
Temperatura ambiente admissível em funcionamentoC) e durante o armazenamento | °C | -15 ... +50 | -15 ... +50 | -15 ... +50
Baterias recomendadas |  | GBA 12V... | GBA 12V... | GBA 12V...
Carregadores recomendados |  | ‎‎GAL12V…‎ ‎GAL 12V…‎ ‎GAX 18…‎‎ | ‎‎GAL12V…‎ ‎GAL 12V…‎ ‎GAX 18…‎‎ | ‎‎GAL12V…‎ ‎GAL 12V…‎ ‎GAX 18…‎‎

A)

  Medido a 20–25 °C com bateria GBA 12V 3.0Ah

B)

  Sem bateria (encontra o peso da bateria em www.bosch-professional.com)

C)

  potência limitada perante temperaturas < 0 °C

Os valores podem variar em função do produto e estar sujeitos a condições de aplicação e do meio ambiente. Para mais informações consulte www.bosch-professional.com/wac.