# Подесување на тајмерот

Со двете копчиња (3) може да поставите стандардно време на брусење, по кое електричниот алат автоматски се исклучува. За да го повикате менито за подесување, задржете го ⊕ копчето најмалку 5 секунди. Задржете го ⊕ копчето и понатаму и притиснете го истовремено ⊖ копчето за најмалку 5 секунди. Претходно зачуваната поставка е означена со бројот на трепкачки LED диоди во магента боја. Сега може да поставите стандардно време на брусење како што е прикажано во табелата подолу. За да ја зачувате поставката, притиснете ги копчињата ⊕ и⊖ истовремено најмалку 5 секунди додека LED диодите не престанат да трепкаат.

LED-светилки | Секунди
--- | ---
Трепкачко светло 1 x магента | 2
Трепкачко светло 2 x магента | 3
Трепкачко светло 3 x магента | 4
Трепкачко светло 4 x магента | 5
Трепкачко светло 5 x магента | 6

За да деактивирате избрано стандардно време на брусење, изберете ја средната LED диода во менито за поставки и зачувајте ја поставката како што е опишано.