# Einstellung des Timers

Mit den zwei Tasten (3) können Sie eine Standard-Schleifzeit einstellen, nach der sich das Elektrowerkzeug automatisch abschaltet. Um das Einstellungsmenü aufzurufen, halten Sie die ⊕-Taste mindestens 5 Sekunden Sekunden lang gedrückt. Halten Sie die ⊕-Taste weiterhin gedrückt und drücken Sie gleichzeitig für mindestens 5 Sekunden die ⊖-Taste. Die zuvor gespeicherte Einstellung wird durch die Anzahl der blinkenden LEDs in magenta angezeigt. Sie können nun eine Standard-Schleifzeit einstellen wie in der folgenden Tabelle gezeigt. Um die Einstellung zu speichern, drücken Sie die ⊕-Taste und die ⊖-Taste gleichzeitig mindestens 5 Sekunden lang, bis das Blinken der LEDs stoppt.

LEDs | Sekunden
--- | ---
Blinklicht 1 x magenta | 2
Blinklicht 2 x magenta | 3
Blinklicht 3 x magenta | 4
Blinklicht 4 x magenta | 5
Blinklicht 5 x magenta | 6

Um eine gewählte Standard-Schleifzeit zu deaktivieren, wählen Sie die mittlere LED im Einstellungsmenü an und speichern die Einstellung wie beschrieben.