# Colocação em ‌funcionamento

## Ligar/desligar

Para a colocação em funcionamento da ferramenta elétrica, pressione o interruptor de ligar/desligar (1).

GEX 12V-77: Para fixar o interruptor de ligar/desligar (1) pressionado, prima o travamento (8).

Para desligar a ferramenta elétrica solte o interruptor de ligar/desligar (1) ou se este estiver bloqueado (na GEX 12V-77), pressione o interruptor de ligar/desligar (1) brevemente e depois liberte-o.

## Indicadores LED

A tabela seguinte explica os possíveis indicadores LED (4).

Cor | Estado | Significado/causa | Solução
--- | --- | --- | ---
Branco | Luz permanente (1 x ... 5 x) | Pré-seleção da velocidade de rotação | ver Regulação das rotações/regulação permanente das rotações
Verde | Luz permanente (2 x ... 5 x) | Bateria carregada | ver Indicador do nível de carga da bateria
Amarelo | Luz permanente (1 x) | Bateria quase vazia ver Indicador do nível de carga da bateria | Trocar ou carregar bateria em breve
Luz intermitente (5 x) | Temperatura crítica atingida (motor, eletrónica, bateria) | Deixar a ferramenta elétrica funcionar em vazio e arrefecer
Vermelho | Luz permanente (1 x) | Bateria vazia ver Indicador do nível de carga da bateria | Trocar ou carregar bateria
Luz intermitente (5 x) | A ferramenta elétrica está sobreaquecida e desliga-se | Deixar a ferramenta elétrica arrefecer e voltar a ligar
A ferramenta elétrica está bloqueada e desliga-se | Eliminar o bloqueio e voltar a ligar a ferramenta elétrica
O bloqueio do veio está ativado e a ferramenta elétrica desliga-se | Desativar o bloqueio do veio e voltar a ligar a ferramenta elétrica