# Θέση σε λειτουργία

## Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση

Για τη θέση σε λειτουργία του ηλεκτρικού εργαλείου πατήστε τον διακόπτη On/Off (1).

GEX 12V-77: Για την ακινητοποίηση του πατημένου διακόπτη On/Off (1) πατήστε την ασφάλιση (8).

Για την απενεργοποίηση, του ηλεκτρικού εργαλείου αφήστε τον διακόπτη On/Off (1) ελεύθερο ή όταν είναι κλειδωμένος (στο GEX 12V-77), πατήστε σύντομα τον διακόπτη On/Off (1) και αφήστε τον μετά ελεύθερο.

## Ενδείξεις LED

Ο ακόλουθος πίνακας επεξηγεί τις πιθανές ενδείξεις LED (4).

Χρώμα | Κατάσταση | Σημασία/Αιτία | Λύση
--- | --- | --- | ---
Άσπρο | Συνεχώς αναμμένο φως (1 x ... 5 x) | Προεπιλογή αριθμού στροφών | βλέπε Ρύθμιση του αριθμού στροφών/Συνεχή ρύθμιση του αριθμού στροφών
Πράσινο | Συνεχώς αναμμένο φως (2 x ... 5 x) | Μπαταρία φορτισμένη | βλέπε Ένδειξη της κατάστασης φόρτισης της μπαταρίας
Κίτρινο | Συνεχώς αναμμένο φως (1 x) | Μπαταρία σχεδόν άδεια βλέπε Ένδειξη της κατάστασης φόρτισης της μπαταρίας | Σύντομα αντικατάσταση ή φόρτιση της μπαταρίας
Αναβοσβήνον φως (5 x) | Η κρίσιμη θερμοκρασία έχει επιτευχθεί (κινητήρας, ηλεκτρονικό σύστημα, μπαταρία) | Λειτουργήστε το ηλεκτρικό εργαλείο στο ρελαντί και αφήστε το να κρυώσει
Κόκκινο | Συνεχώς αναμμένο φως (1 x) | Άδεια μπαταρία βλέπε Ένδειξη της κατάστασης φόρτισης της μπαταρίας | Αντικατάσταση ή φόρτιση της μπαταρίας
Αναβοσβήνον φως (5 x) | Το ηλεκτρικό εργαλείο είναι υπερθερμασμένο και απενεργοποιείται | Αφήστε το ηλεκτρικό εργαλείο να κρυώσει και ενεργοποιήστε το ξανά
Το ηλεκτρικό εργαλείο είναι μπλοκαρισμένο και απενεργοποιείται | Άρετε την εμπλοκή και ενεργοποιήστε ξανά το ηλεκτρικό εργαλείο
Το κλείδωμα του άξονα είναι ενεργοποιημένο και το ηλεκτρικό εργαλείο απενεργοποιείται | Απενεργοποιήστε το κλείδωμα του άξονα και ενεργοποιήστε ξανά το ηλεκτρικό εργαλείο