# Paruošimas naudoti

## Įjungimas ir išjungimas

Norėdami elektrinį įrankį įjungti, paspauskite įjungimo-išjungimo jungiklį (1).

GEX 12V-77: norėdami užfiksuoti paspaustą įjungimo-išjungimo jungiklį (1), paspauskite fiksatorių (8).

Norėdami elektrinį įrankį išjungti, atleiskite įjungimo-išjungimo jungiklį (1), o jei jis užfiksuotas (esant GEX 12V-77), trumpai paspauskite įjungimo-išjungimo jungiklį (1) ir tada jį atleiskite.

## LED indikatoriai

Žemiau esančioje lentelėje pateikti galimi LED indikatoriai (4).

Spalva | Būklė | Reikšmė/priežastis | Sprendimas
--- | --- | --- | ---
Baltas | Šviečia nuolat (1 x ... 5 x) | Sūkių skaičiaus išankstinis nustatymas | žr. Sūkių skaičiaus nustatymas/ilgalaikis sūkių skaičiaus nustatymas
Žalia | Šviečia nuolat (2 x ... 5 x) | Akumuliatorius įkrautas | žr. Akumuliatoriaus įkrovos būklės indikatorius
Geltona | Šviečia nuolat (1 x) | Akumuliatorius beveik išsikrovęs žr. Akumuliatoriaus įkrovos būklės indikatorius | Akumuliatorių greitai pakeiskite arba įkraukite
Mirksi (5 x) | Pasiekta kritinė temperatūra (variklis, elektronika, akumuliatorius) | Elektriniam įrankiui leiskite veikti tuščiąja eiga ir palaukite, kol atvės
Raudona | Šviečia nuolat (1 x) | Akumuliatorius išsikrovęs žr. Akumuliatoriaus įkrovos būklės indikatorius | Akumuliatorių pakeiskite arba įkraukite
Mirksi (5 x) | Elektrinis įrankis perkaito ir išsijungė | Palaukite, kol elektrinis įrankis atvės ir vėl įjunkite
Elektrinis įrankis užsiblokavo ir išsijungė | Pašalinkite užsiblokavimo priežastį ir elektrinį įrankį vėl įjunkite
Suaktyvintas suklio fiksatorius, elektrinis įrankis išsijungė | Deaktyvinkite suklio fiksatorių ir elektrinį įrankį vėl įjunkite