# Dati tecnici

Levigatrice orbitale |  | GSS 12V-32 |  |
--- | --- | --- | --- | ---
Levigatrice rotoorbitale |  |  | GEX 12V-32 | GEX 12V-77
Codice prodotto |  | ‎3 601 JL1 0..‎ | ‎3 601 JL2 0..‎ | ‎3 601 JL2 1..‎
Tensione nominale | V | 12 | 12 | 12
Preselezione del numero di giri |  | ● | ● | ●
Timer |  | ● | ● | ●
Numero di giri a vuoto n0A) | giri/min | 3000–8000 | 3000–8000 | 3000–8000
Numero di oscillazioni a vuotoA) | min-1 | 6000–16000 | 6000–16000 | 6000–16000
Diametro di oscillazione | mm | 3 | 5 | 2,5
Diametro del platorello | mm | 32 | 32 | 77
PesoB) | kg | 0,43 | 0,43 | 0,52
Temperatura ambiente consigliata in fase di ricarica | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35
Temperatura ambiente consentita durante il funzionamentoC) e per lo stoccaggio | °C | –15 ... +50 | –15 ... +50 | –15 ... +50
Batterie consigliate |  | GBA 12V... | GBA 12V... | GBA 12V...
Caricabatteria consigliati |  | ‎‎GAL12V…‎ ‎GAL 12V…‎ ‎GAX 18…‎‎ | ‎‎GAL12V…‎ ‎GAL 12V…‎ ‎GAX 18…‎‎ | ‎‎GAL12V…‎ ‎GAL 12V…‎ ‎GAX 18…‎‎

A)

  Misurazione a 20−25 °C con batteria GBA 12V 3.0Ah

B)

  Senza batteria (per informazioni sul peso della batteria, consultare il sito www.bosch-professional.com)

C)

  Prestazioni limitate con temperature < 0 °C

I valori possono variare a seconda del prodotto ed essere soggetti a condizioni di impiego e ambientali. Per maggiori informazioni, consultare il sito www.bosch-professional.com/wac.