# Punere în funcţiune

## Pornire/Oprire

Pentru punerea în funcţiune a sculei electrice, apasă comutatorul de pornire/oprire (1).

GEX 12V-77: Pentru fixarea în poziţie apăsată a butonului de pornire/oprire (1), apasă dispozitivul de blocare (8).

Pentru deconectarea sculei electrice, eliberează butonul de pornire/oprire (1), sau dacă acesta este blocat (la GEX 12V-77), apasă scurt butonul de pornire/oprire (1), iar apoi eliberează-l din nou.

## Indicatoarele cu LED-uri

Următorul tabel prezintă indicatoarele cu LED-uri posibile (4).

Culoare | Stare | Semnificaţie/Cauză | Soluţie
--- | --- | --- | ---
alb | Aprindere continuă (o dată ... de 5 ori) | Preselectare a turaţiei | vezi Setarea turaţiei/Setarea permanentă a turaţiei
verde | Aprindere continuă (de 2 ori ... de 5 ori) | Acumulator încărcat | vezi Indicatorul stării de încărcare a acumulatorului
galben | Aprindere continuă (o dată) | Acumulator aproape descărcat vezi Indicatorul stării de încărcare a acumulatorului | Înlocuieşte sau încarcă cât mai curând acumulatorul
Aprindere intermitentă (de 5 ori) | S-a atins temperatura critică (motorul, sistemul electronic, acumulatorul) | Lasă scula electrică să funcţioneze în gol şi să se răcească
roşu | Aprindere continuă (o dată) | Acumulator descărcat vezi Indicatorul stării de încărcare a acumulatorului | Înlocuieşte sau încarcă acumulatorul
Aprindere intermitentă (de 5 ori) | Scula electrică este supraîncălzită şi se opreşte | Lasă scula electrică să se răcească, iar apoi reporneşte-o
Scula electrică este blocată şi se opreşte | Remediază blocarea, iar apoi reporneşte scula electrică
Dispozitivul de blocare a axului este activat, iar scula electrică se deconectează | Dezactivează dispozitivul de blocare a axului, iar apoi reconectează scula electrică