# Setarea turaţiei/Setarea permanentă a turaţiei

## Setarea turaţiei

Cu ajutorul celor două taste (3) poţi seta turaţia dorită chiar şi în timpul funcţionării; consultă tabelul următor. Turaţia necesară depinde de material şi de condiţiile de lucru, putând fi determinată printr-o probă practică.

## Setarea permanentă a turaţiei

Cu ajutorul celor două taste (3) poţi seta o viteză standard. Pentru a accesa meniul de setări, menţine apăsată tasta ⊖ timp de cel puţin 5 secunde. Menţine apăsată în continuare tasta ⊖ şi, simultan, apasă tasta ⊕ şi menţine-le apăsate timp de cel puţin 5 secunde. Setarea salvată anterior este indicată de numărul de LED-uri care se aprind intermitent în alb. Acum poţi seta o viteză standard conform tabelului următor. Pentru a salva setarea, apasă simultan tastele ⊕ şi ⊖ timp de cel puţin 5 secunde, până când LED-urile nu se mai aprind intermitent.

LED-uri | [rot/min]
--- | ---
Aprindere o dată în alb | 3000
Aprindere de 2 ori în alb | 4250
Aprindere de 3 ori în alb | 5500
Aprindere de 4 ori în alb | 6750
Aprindere de 5 ori în alb | 8000

Pentru a dezactiva o viteză standard selectată, selectează LED-ul central din meniul de setări şi salvează setarea conform descrierii.