# GEX 12V-77: Mengganti cakram ampelas (lihat gambar E- F)

- Lepaskan baterai dari perkakas listrik sebelum melakukan pekerjaan apa pun pada perkakas listrik (misalnya perawatan, penggantian alat kerja, dll.). Terdapat risiko cedera apabila tombol on/off ditekan secara tidak sengaja.

Catatan: Segera ganti piringan (2) yang rusak.

Lepaskan kertas ampelas.

Melepas: Gunakan kunci pas datar (11) pada perkakas listrik dengan kunci pas ujung terbuka (10) dan putar pelat ampelas (2) berlawanan arah jarum jam untuk melepaskannya (lihat gambar E).

Bersihkan semua komponen yang akan dipasang.

Memasang: Gunakan kunci pas datar (11) pada perkakas listrik dengan kunci pas ujung terbuka (10). Kencangkan pelat ampelas baru (2) searah jarum jam (lihat gambar F).

Catatan: Saat memasang piringan, pastikan roda gigi penggerak mencengkram lekuk piringan.