# การเริ่มต้นปฏิบัติงาน

## การเปิด-ปิดเครื่อง

เมื่อต้องการให้เครื่องมือไฟฟ้าเริ่มต้นทำงาน ให้กดสวิทช์เปิด-ปิด (1)

GEX 12V-77: หากต้องการล็อคสวิทช์เปิด-ปิด (1) ที่กดค้างไว้ ให้ดันตัวล็อค (8)

เมื่อต้องการปิดสวิทช์เครื่องมือไฟฟ้า ให้ปล่อยสวิทช์เปิด-ปิด (1) หรือในกรณีที่สวิทช์ถูกล็อคอยู่ (สำหรับเครื่องมือ GEX 12V-77) ให้กดสวิทช์เปิด-ปิด (1) สั้นๆ แล้วปล่อย

## ไฟแสดงผล LED

ตารางต่อไปนี้จะอธิบายการแสดงผลของไฟ LED (4) ที่อาจปรากฏขึ้น

สี | สถานะ | ความหมาย/สาเหตุ | วิธีแก้ปัญหา
--- | --- | --- | ---
สีขาว | ไฟสว่างต่อเนื่อง (1 x ... 5 x) | การเลือกความเร็วรอบล่วงหน้า | ดู การปรับตั้งความเร็วรอบ/ความเร็วรอบแบบถาวร
สีเขียว | ไฟสว่างต่อเนื่อง (2 x ... 5 x) | ชาร์จแบตเตอรี่แล้ว | ดู ไฟแสดงสถานะการชาร์จแบตเตอรี่
สีเหลือง | ไฟสว่างต่อเนื่อง (1 x) | แบตเตอรี่ใกล้หมด ดู ไฟแสดงสถานะการชาร์จแบตเตอรี่ | เตรียมเปลี่ยนหรือชาร์จแบตเตอรี่
ไฟกะพริบ (5 x) | อุณหภูมิถึงขั้นวิกฤติ (มอเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ แบตเตอรี่) | ให้เครื่องมือไฟฟ้าทำงานในรอบเดินเบาและปล่อยให้เย็นตัวลง
สีแดง | ไฟสว่างต่อเนื่อง (1 x) | แบตเตอรี่‌หมด‌ประจุ ดู ไฟแสดงสถานะการชาร์จแบตเตอรี่ | เปลี่ยนหรือชาร์จแบตเตอรี่
ไฟกะพริบ (5 x) | เครื่องมือไฟฟ้าร้อนเกินไปและปิดการทำงาน | ปล่อยให้เครื่องมือไฟฟ้าเย็นลง แล้วเปิดใช้งานอีกครั้ง
เครื่องมือไฟฟ้าเกิดการติดขัดและปิดการทำงาน | แก้ไขการติดขัด แล้วเปิดใช้งานอีกครั้ง
ตัวล็อคแกนทำงานและเครื่องมือไฟฟ้าปิดการทำงานลง | ปิดใช้งานตัวล็อคแกน แล้วเปิดใช้งานเครื่องมือไฟฟ้าอีกครั้ง